**Załącznik nr 1**

**Specyfikacja na dostawę dwóch ciągników rolniczych o mocy od 190 do 220 KM.**

Moc 190-220 KM

Przekładnia 50 km/h

Biegi pełzające

Zaczep transportowy, przesuwny - automatyczny

Ramka PITON FIX

Pompa tłoczkowa o zmiennym wydatku min. 150 l/min

4 pary elektrozaworów z tyłu

Gniazdo wolnego spływu

Amortyzowana przednia oś

Błotniki przednie skrętne

Przedni trzypunktowy układ zawieszenia z przednim WOM

Dodatkowe sterowanie z przodu ciągnika TUZ/WOM

Łącznik górny przedniego TUZ

Obciążnik przedni 1000 kg

Instalacja pneumatyczna ciągnika

Instalacja hamulców pneumatycznych 1 i 2 obwodowa z wyjściem na przyczepę

Amortyzowana kabina

Fotel pneumatyczny

Klimatyzacja

Instalacja ISOBUS wraz z wyświetlaczem

Wyświetlacz

Nawigacja z dokładnością RTK

WOM 540/540E/1000

Końcówka WOM 6/35

Trzypunktowy układ zawieszenia z tyłu

Cięgła dolne hakowe kat. 3

Dodatkowe sterowanie z tyłu ciągnika TUZ - em + WOM

Łącznik górny hydrauliczny hakowy kat. 3

Zestaw wkładek kulistych TUZ kat. 3

Podnośnik sterowany elektrohydraulicznie

Oświetlenie robocze ciągnika (Oświetlenie górne przednie i tylne)

Obciążniki tylnych kół

Żółta lampa ostrzegawcza, minimum jedna

Homologowane oświetlenie drogowe

Homologacja do poruszania się po drogach publicznych

Pełna dokumentacja pozwalająca na zarejestrowanie ciągnika w krajach UE

Dostawa, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie operatora po stronie sprzedającego.